Załącznik nr 2

**Minimalne wielkości powierzchni odciążających w obiektach budowlanych,   
w których magazynowane są nadtlenki organiczne typu A i typu B**

|  |  |
| --- | --- |
| Kubatura pomieszczeń  (m3) | wskaźnik powierzchni odciążających (m2/m3) |
| powyżej 600  powyżej 500 do 600  powyżej 200 do 500  poniżej 200 | 0,06  0,065  0,15  0,2 |