Załącznik nr 2

**Minimalne wielkości powierzchni odciążających w obiektach budowlanych,
w których magazynowane są nadtlenki organiczne typu A i typu B**

|  |  |
| --- | --- |
|  Kubatura pomieszczeń(m3) | wskaźnik powierzchni odciążających (m2/m3) |
|  powyżej 600 powyżej 500 do 600 powyżej 200 do 500 poniżej 200 | 0,060,0650,150,2 |