Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia … 2023 r. (poz. …)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa  | Specyfikacja techniczna  | Maksymalna cena nabycia urządzenia |
| 1. | Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne | 1) Urządzenie posiada moduły lub funkcje umożliwiające przeprowadzanie :* pomiaru temperatury,
* obrazowego badania gardła,
* obrazowego badania ucha,
* obrazowego badania skóry,
* badania tętna,
* rejestrowania kaszlu, osłuchu serca, płuc i brzucha.

2) Urządzenie jest wyrobem medycznym klasy IIa posiadającym certyfikat zgodności z wymaganiami załącznika II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017 str. 1, z późn. zm.) oraz 3) posiada zgodność z wymaganiami normy IEC/EN 60601-1 dotyczącej ogólnych wymagań bezpieczeństwa medycznych urządzeń elektrycznych oraz norm IEC/EN 60601-1-11, IEC/EN 60601-2-18, IEC/EN 62471 i ISO/EN ISO 80601-2-56 dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego i fotobiologicznego, ważnych minimum 2 lata od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego. 4) Minimalne wymagania techniczne urządzenia:

|  |  |
| --- | --- |
| Port wyjścia audio | Standardowe złącze słuchawkowe 3,5 mm |
| Zasilanie | Wtyczka USB-C, ładowarka, wejście na przewód USB-C wejście: AC 100- 240V, 50/60Hz, 0.3A wyjście: DC 5V, 2A |
| Pasmo częstotliwości połączenia bezprzewodowego  | 2.4 GHz |
| Maks. rozdzielczość obrazu | 1920x1080 px |
| Zakres częstotliwości stetoskopu | 5–5000 Hz |
| Zakres temperatury roboczej termometru Dokładność laboratoryjna  | 34–43 °C +/- 0.3 °C  |
| Specyfikacja sieci Wi-Fi | Urządzenie powinno obsługiwać sieć Wi-Fi o poniższej specyfikacji: standard IEEE 802.11n. lub IEEE 802.11g. Pasmo 2,4 GHz.  |
| Żywotność baterii  | 2 lata |
| Gwarancja urządzenia | 2 lata |

5) Urządzenie posiada zestaw dodatkowych akcesoriów:* minimum 2 duże wymienne szpatułki do języka dla starszych dzieci i nastolatków
* minimum 2 małe wymienne szpatułki do języka dla niemowląt i małych dzieci,
* minimum 20 szt. jednorazowych wzierników usznych dla starszych dzieci i nastolatków,
* minimum 10 szt. jednorazowych wzierników usznych dla niemowląt i małych dzieci,
* 10 szt. chusteczek nasączonych alkoholem.
 | 2 682,50 zł brutto |
| 2. | Wyposażenie dodatkowe | Słuchawki nauszne | * Konstrukcja: wokółuszna zamknięta
* Nauszniki: wyściełane, składane
* Pałąk: regulowany
* Przetworniki: 40 mm
* Impedancja: 32 Ohm
* Czułość: 102 dB (±3 dB)
* Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
* Wtyczka stereo: jack 3,5 mm
* Adapter: jack 6,3 mm
* Kabel: prosty-spiralny, 3 m
 | 244,77 zł brutto |
| 3. | Karta dźwiękowa | * Typ karty dźwiękowej: zewnętrzna
* System dźwięku: 2.0, 7.1
* Interfejs: USB
* Próbkowanie: 24 bit
* Częstotliwość próbkowania: 96 kHz
* Rodzaje wejść / wyjść: wyjście słuchawkowe/głośnikowe (jack 3,5 mm) – 1 szt., USB – 1 szt.
 | 158,67 zł brutto |